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	Revizyon
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	Çelik Kaynakçısı
	3
	04
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	Amaç
	Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

	Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları
	Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

	Yeterlilik Yapısı
	Zorunlu Birimler 
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli Birimler  
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

	Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
	I. Alternatif: A1, B1, B5, B6,B9
II. Alternatif: A1, B1
III. Alternatif: A1, B5
IV. Alternatif: A1, B6
V. Alternatif: A1, B9

	Ölçme ve Değerlendirme
	Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. 
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 
Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir. 

	Belge Geçerlilik Süresi
	TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıldır.

	Gözetim Sıklığı
	Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

	Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
	Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

	Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
	-

	Sınav Soru Sayısı
	Teorik (Yazılı) Sınav: 
A1 Biriminden en az 10 soru
B1 Biriminden en az 12 soru
B5 Biriminden en az 10 soru 
B6 Biriminden en az 10 soru
B9 Biriminden en az 10 soru
Soru başına düşün süre 1 dakikadır.
Performans (Uygulama Sınavı): B1, B5, B6 ve B9 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.
Sınav Süresi B1 30 dk.
Sınav Süresi B5 30 dk
Sınav Süresi B6 30 dk
Sınav Süresi B9 30 dk

	Başarı Notu
	Teorik (Yazılı) Sınav: 
A1, B1, B5, B6 ve B9 Biriminden en az %50 alınmalıdır.
Performans (Uygulama Sınavı:
B1, B5, B6 ve B9 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.
Not: Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

	Şikâyet
	Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

	Sınav sonucuna itirazlar
	Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.

	Yeterliliği Geliştiren Kuruluş(Lar) 
	Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Güncelleyen Kuruluş(lar): 
Rev:04 Mesleki Yeterlilik Kurumu 

	Yeterliliği Doğrulayan Sektör Komitesi 
	MYK Metal Sektör Komitesi 


	MYK Yönetim Kurulu Onay Tarihi ve Sayısı
	İlk Onay:12/04/2011 – 2011/28 
01 No’lu Revizyon:04/10/2011 – 2011/65 
02 No’lu Revizyon: 25.11.2015/60 
03 No’lu Revizyon: 02.08.2017-2017/62 
04 No’lu Revizyon: 21.11.2018- 2018/143 

	Yeterlilik Birimine Kaynak Teşkil Eden Meslek Standardı
	
TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler 
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